1. **Scheda di Autovalutazione**

| **Denominazione dell’Intervento** |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda di autovalutazione dei punteggi di idoneità secondo i parametri di valutazione di cui all’articolo 13 dell’Avviso** | | | | | |
| **Parametro di valutazione** | **Descrizione** | **UM** | **Range del Punteggio** | | **Punteggio conseguito** |
| *SUPERFICIE EDIFICIO* | Ai sensi dell’Allegato A al D.Lgs. 192/2005, la superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare | mq | Fino a 150 | 0 punti |  |
| Tra 151 e 250 | 3 punti |
| Tra 251 e 500 | 5 punti |
| Tra 501 e 1.000 | 7 punti |
| Sopra i 1.000 | 10 punti |
| *VOLUME EDIFICIO LORDO* |  | mc | Fino a 450 | 0 punti |  |
| Tra 451 e 750 | 3 punti |
| Tra 751 e 1.500 | 5 punti |
| Tra 1.501 e 3.000 | 7 punti |
| Sopra i 3.000 | 10 punti |
| *COSTI ENERGETICI* |  | €/anno | Fino a 5.000 | 0 punti |  |
| Tra 5.000 e 10.000 | 3 punti |
| Tra 10.000 e 40.000 | 5 punti |
| Tra 40.000 e 100.000 | 7 punti |
| Superiori a 100.000 | 10 punti |
| *UTILIZZO* |  | mesi/anno | Fino a 4 | 0 punti |  |
| Tra 4 e 6 | 3 punti |
| Tra 6 e 8 | 5 punti |
| Tra 8 e 10 | 7 punti |
| Più di 10 | 10 punti |
| *ANNO DI COSTRIZIONE* |  |  | Dopo il 2005 | 0 punti |  |
| Tra il 1992 e il 2005 | 3 punti |
| Tra il 1977 e il 1991 | 5 punti |
| Tra il 1945 e il 1976 | 7 punti |
| Prima del 1945 | 10 punti |
| *LIVELLO DI PROGETTAZIONE* |  |  | Nessuno | 0 punti |  |
| Diagnosi Energetica | 3 punti |
| Progetto di fattibilità tecnico-economica | 5 punti |
| Progetto esecutivo | 7 punti |
| Cantierabilità dell’opera | 10 punti |